# EditLine

対話型ラインコントロールをスプレッドシートに挿入します。このコントロールをクリックすると、表示が対話型グラフィックスモードに切り替わり、ラインの位置やサイズを調整できるようになります。

注: EditLine 関数のプロパティシートにアクセスするには、EditLine コントロールを右クリックして、[関数の編集] を選択します。

## EditLine の入力

パラメータ | 説明
画像 | この引数は、有効な画像データ構造体を含んでいるスプレッドシートのセルを参照している必要があります。デフォルトでは、セルは、関数によって返された画像データ構造体を含むセル A0 を参照しています。
フィクスチャ | 入力ラインを定義する画像座標系を指定します。
X | フィクスチャ座標での原点の X オフセット
Y | フィクスチャ座標での原点の Y オフセット
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
点 0 移動 | 入力点 0 の位置の調整を無効または有効にします。
0 = OFF | 点 0 を移動できません。
1 = ON (デフォルト) | 点 0 を移動できます。
点 1 移動 | 入力点 1 の位置の調整を無効または有効にします。
0 = OFF | 点 1 を移動できません。
1 = ON (デフォルト) | 点 1 を移動できます。
名前 | スプレッドシートの EditLine コントロール要素のテキストラベルを指定します。
表示 | 画像上の EditLine グラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 | EditLine 関数を含んでいるセルがスプレッドシート内でハイライトされている場合を除き、ラインは表示されません。
2 = 入力のグラフィックスのみ | ラインが常に表示されます。

## EditLine の出力

結果 | EditLine コントロールの右に隣接するセルに、結果テーブルが自動的に作成されます。 次の構造体データアクセス関数がスプレッドシートに自動挿入され、結果テーブルが作成されます。
ラベル | 関数 | 説明
--- | --- | ---
X0 | GetX(ライン,0) | 画像座標系の始点の X オフセット。
Y0 | GetY(ライン,0) | 画像座標系の始点の Y オフセット。
X1 | GetX(ライン,1) | 画像座標系の終点の X オフセット。
Y1 | GetY(ライン,1) | 画像座標系の終点の Y オフセット。