# Get FileList (ファイルリストの取得)

In-Sight ビジョンシステムのメモリに格納されているファイルの数と各ファイル名を返します。

注:

- ビジョンシステム上で RAM ディスクフォルダが有効になっている場合は、「RAMDisk」というフォルダ名が Get Filelist の出力に含まれます。
- Get Filelist ネイティブモードコマンドを使用して RAM ディスクフォルダからファイルリストを取得することはできません。RAM ディスクフォルダのファイルリストを取得するには、代わりに FTP プロトコル を使用してください。FTP コマンドの CD (change directory) はサポートされません。

## Get FileList (ファイルリストの取得) の入力

シンタックス:Get FileList (ファイルリストの取得)

## Get FileList (ファイルリストの取得) の出力

ステータスコードの後に、メモリに格納されているファイルの数と各ファイル名が続きます。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | 入力が無効か、長さが 15 バイトを超えています。
-2 | コマンドを実行することができませんでした。

## Get FileList (ファイルリストの取得) の例

In-Sight ビジョンシステムに格納されているファイルの数とリストを取得するには、コマンド Get FileList (ファイルリストの取得) を発行します。

ビジョンシステムは、ステータスコード (1) を返し、その後にメモリに存在するファイルの数 (13) が続きます。最後に、各ファイルのファイル名が表示されます。