# PairsToEdges

エッジペアの配列をエッジの配列に変換します。この関数は、偶数のインデックスで指定されたエッジの行と列の座標と、対応する奇数のインデックスで指定されたエッジの行と列の座標の平均を求めて、エッジペアを単一エッジに変換します。

## PairsToEdges の入力

パラメータ | 説明
エッジ | 複数の直線エッジで構成されるエッジデータ構造体を含むスプレッドシートセルへの参照です。偶数のインデックスで指定されたエッジにはエッジペアの最初のエッジが含まれ、奇数のインデックスで指定されたエッジにはエッジペアの 2 番目のエッジが含まれるように、入力されたエッジデータ構造体をペアでソートします。
ペア数 | エッジに変換するエッジペアの数を指定します (0 ～ 80、デフォルト= 1)。
表示 | 画像上の PairsToEdges グラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 (デフォルト) | PairsToEdges 関数を含んでいるセルがスプレッドシート内のアクティブセルである場合を除き、すべてのグラフィックスが表示されません。
1 = 結果のグラフィックスのみ | エッジペアが常に表示されます。

## PairsToEdges の出力

戻り値 | エッジペアから派生したエッジを含むエッジデータ構造体。入力パラメータが無効であれば #ERR を返します。
結果 | PairsToEdges 関数が初めてセルに挿入されると、スプレッドシート内に結果テーブルが作成されます。 結果テーブルを作成するため、次のエッジデータアクセス関数がスプレッドシートに自動挿入されます。
ラベル | 関数 | 説明
X0 | GetX(エッジ, エッジインデックス, 0) | 始点の X 座標
Y0 | GetY(エッジ, エッジインデックス, 0) | 始点の Y 座標
X1 | GetX(エッジ, エッジインデックス, 1) | 終点の X 座標
Y1 | GetY(エッジ, エッジインデックス, 1) | 終点の Y 座標
得点 | GetScore(エッジ, エッジインデックス) | エッジコントラストの得点。