# SIMATIC Manager でアプリケーションを確認する

アプリケーションが正しく実行されていることを SIMATIC Manager で確認するには、次の手順を実行します。

1. 変数のモニタリングの User Data Cam0 に新しいバイト値を設定します。これを行うには、[Modify value] 行に新しい値を設定し、[Activate modify values] アイコンをクリックします。

   注: この値は、デフォルトでは 16 進フォーマットになります。

2. Set User Data Cam0 ビットに立ち上がりエッジを与えます。これを行うには、まずビットを true に設定してから、false に設定します。値を変更するたびに、[Activate modify values] アイコンをクリックしてください。

   このビットを true に設定すると、Set User Data Ack Cam0 ビットも true に変わります。これは、User Data Cam0 からのデータが PROFINET ネットワークに送信されることを示します。

   Set User Data Cam0 ビットを false に戻すと、Set User Data Ack Cam0 ビットも false に設定されます。

3. 上記の手順を実行すると、「SIMATEC を使用してアダプタでジョブを更新する」で設定した Web ページに新しい値が表示されます。