# TIA Portal でのアプリケーションの確認

以下の手順に従って、アプリケーションにより PLC にデータが正しく書き込まれることを TIA Portal で確認します。

1. ビジョンシステムをオンラインにします。Web ページで新しい値を設定し、「アダプタでジョブを更新する」トピックで作成した [PLC に書き込む] ボタンをクリックします。

2. TIA Portal を開き、監視対象の変数を確認します。Results Completed ビットは、新しいデータが In-Sight ビジョンシステムから PLC に送信されるたびに反転する必要があります。同時に Results Valid ビットは新しいデータを示す TRUE に設定される必要があります。データは、Results 行に 16 進フォーマット (デフォルト) で表示されます。

3. Results Ack ビットに立ち上がりエッジを与えて、Results Valid ビットを FALSE にリセットします。そのためには、まず Results Ack ビットを TRUE に設定した後に、FALSE に設定します。値を変更するたびに、[Modify all selected values once and now] アイコンをクリックしてください。