# フィルムストリップ設定

注: このメニューは、スプレッドシートエディタが開いているときのみ使用できます。

[フィルムストリップ設定] ダイアログでは、ジョブがオンラインのときに、HMI フィルムストリップのユーザ入力に Web ページに記録された取り込みを入力する方法を設定することができます。また、HMI フィルムストリップで検出された取り込みが合格か不合格かを判定するために使用するスプレッドシートセルを指定することもできます。

次の手順に従って設定します。

1. メニューバーで [設定] > [フィルムストリップ設定] の順にクリックして、ダイアログを開きます。

   注: このメニューは、スプレッドシートエディタが開いているときのみ使用できます。
2. ジョブがオンラインのときに HMI フィルムストリップに記録される取り込みのタイプを設定するには、[キュー] オプションを設定します。使用可能な設定は次のとおりです。
   - 無効:HMI フィルムストリップに取り込みが記録されません。
   - 合格結果:HMI フィルムストリップには、設定されたジョブで合格として検出された取り込みのみが記録されます。
   - 不合格結果:HMI フィルムストリップには、設定されたジョブで不合格として検出された取り込みのみが記録されます。
   - 合格/不合格結果:HMI フィルムストリップには、検査結果に関係なく、すべての取り込みが記録されます。これがデフォルト設定です。

3. 取り込み結果が合格か不合格かを判定するために使用する、[監視セル] オプションを設定します。選択したセルを空にすることはできません。また、入力セルにすることもできません。無効なセルを選択した場合は、選択が誤っていることを通知する警告ダイアログが表示されます。

   [OK] をクリックすると、[フィルムストリップ設定] ダイアログにエラーを解決するための追加情報とツールチップが表示されます。

   有効なセルを選択すると、InspectionResultの名前に変更されて公開され、[タグ] ウインドウにもそのタグで表示されます。

   ヒント: HMI フィルムストリップにすべての取り込み (合格と不合格の両方) を表示する場合は、スプレッドシートの 1 を含んでいるセルを選択するだけです。ダイアログはこれを常に TRUE とみなし、そのセルを監視しているときはすべての取り込みを表示します。