# HMI フィルムストリップ

HMI フィルムストリップ Web ページ要素は、ジョブがオンライン時にジョブ情報を記録、再生、保存するために使用されます。フィルムストリップ設定 ダイアログの設定値に応じて、HMI フィルムストリップにすべての取り込みが表示されるか、合格または不合格と見なされた取り込みが表示されます。Web ページに挿入したフィルムストリップは次のように表示されます。

デフォルトでは、ジョブがオンラインに設定されると、HMI フィルムストリップはライブ状態になり、記録された取り込みが合格か不合格かを以下のように一連の合格/不合格マーカーグラフィックスで示します (デフォルトのグラフィックススタイルは、[プロパティ] ウィンドウの [マーカースタイル] プロパティを使用して変更できます)。この状態では、他の Web ページ要素の内容はリアルタイムに更新され、ユーザ入力要素は使用可能です。

一方、 ([停止]) ボタンをクリックするか、カラーステータスバーの任意の場所をクリックするか、[停止] クリックコマンドまたは$ 関数 を呼び出すと、HMI フィルムストリップと Web ページ全体が停止状態に設定されます。HMI フィルムストリップを停止すると、記録したすべての取り込みのサムネイルが表示され、取り込み中に記録されたすべてのデータにアクセスすることができます。

注:

停止モードで HMI フィルムストリップのサムネイルをクリックして記録された取り込みを選択すると、その Web ページ上の他の Web ページ要素には、選択した取り込みの時点で含まれていたデータが表示されます。

また、[停止時に無効] プロパティが有効になっている Web ページコントロール要素は、グレーアウトされ使用できません。

注:

- HMI フィルムストリップに表示されるフレームの数は、ビジョンシステムの画像バッファサイズによって異なります。
- HMI フィルムストリップ (および Web ページ) を停止状態に設定しても、ジョブは一時停止しません。フィルムストリップと Web ページのライブ更新のみが停止するため、フィルムストリップの ([再生]) ボタンをクリックして (または [続行] クリックコマンドや $ 関数を呼び出して) ライブの Web ページ更新を再び有効にするまで、記録した取り込みのデータをチェックすることができます。ジョブはバックグラウンドでオンラインのまま維持され、中断することなく処理が継続されます。