# アプリケーションの確認

ジョブを設定すると、In-Sight ビジョンシステムでジョブが実行されている間、TIA Portal では Online Enabled ビットと Online Enable Comm ビットの値が TRUE になります。

ビジョンシステムをトリガするには、次の手順を実行します。

1. Trigger Enable ビットを有効にします。これを行うには、[Modify value] 列でこのビットを TRUE に設定し、[Modify all selected values once and now] アイコンをクリックします。Trigger Ready ビットが TRUE になり、カメラをトリガする準備ができたことを示します。

2. Trigger で立ち上がりエッジを与えて、カメラをトリガします。「立ち上がりエッジ」とは、最初はビットを TRUE に設定し ([Modify value] 行で TRUE に設定し、[Modify all selected values once and now] アイコンをクリック)、その後、FALSE に戻すことを意味します。

   このビットを TRUE に設定すると、Trigger Ack ビットと Exposure Complete ビットも TRUE に変更され、トリガが完了したことを示します。カメラがトリガされるたびに、Acquisition ID 値が増分されます。

   同様に、Trigger を FALSE に戻すと、Trigger Ack ビットも FALSE に戻ります。

3. In-Sight Easy Builder でジョブの Web ページを確認します。新しく取得した画像が表示されています。