# 結果キュー

結果キューは、設定に基づいて 4 つのモードの画像にフィルタ処理された、すべての検査の保持結果を確認できるフィルムストリップです。

- 合格/不合格結果
- 合格結果
- 不合格結果
- 合格/不合格結果を分ける

この機能をオンにして設定するには、メニューバー - センサの [結果キューの設定] を参照してください。

注: 結果キューは、システムがオフラインモードの場合にのみ無効/有効にすることができます。モードの詳細については、オンラインとオフラインを参照してください。

結果キューを有効にすると、HMI の現在表示している画像の下に新しいフィルムストリップセクションが表示されます。

このフィルムストリップには結果キューのエントリが表示されます。サムネイルには、検査 アプリケーションステップで作成した現在のジョブの入力画像が表示されます。

結果キューでは、以下を実行できます。

- 選択した結果キューエントリについて、スプレッドシートのコンテンツおよびツールの結果、またはグラフィックスを表示する。
- 検査シートのセル参照で合格/不合格条件を設定する (0 は不合格、それ以外の値は合格を意味する)。

結果キューエントリの更新を停止し、ジョブの実行を継続するには、[停止] をクリックします。

結果キューエントリの更新を継続するには、[続行] をクリックします。

選択している入力画像 (選択している画像の周囲に黄色い枠が表示される) の間を移動するには、フィルムストリップ画像を保存します。また、フィルムストリップをクリアするには、フィルムストリップの [停止]/[続行] ボタンの横にあるボタンを使用します。

アイコン | 操作
--- | ---
| 最初の入力画像を選択する
| 前の入力画像を選択する
| 次の入力画像を選択する
| 最後の入力画像を選択する
| フィルムストリップ画像を保存する
| フィルムストリップをクリアする

[フィルムストリップ画像を保存する] ボタンをクリックした後に表示されるポップアップウィンドウでフィルムストリップ画像の保存先を選択できます。

フィルムストリップ画像をクリアするには、[フィルムストリップをクリアする] ボタンをクリックした後に表示される確認ポップアップウィンドウで [はい] をクリックします。クリアをキャンセルするには、[いいえ] をクリックするか、ポップアップウィンドウの隅にある [X] をクリックします。