# EasyBuilder ジョブの管理

Easy Builder でデバイスに接続すると、新しいジョブを開始するか、既存のジョブを開き、同じ名前または新しい名前でそのジョブを保存することができます。

ジョブの新規作成:

1. In-Sight ビジョンシステムがオンラインでないことを確認します。
2. ツールバーの左上隅にある [ジョブの新規作成] アイコンをクリックするか、メニューで [ファイル] > [ジョブの新規作成] をクリックするか、または CTRL+N を押して、[ジョブの新規作成] ダイアログを開きます。
3. 現在のジョブデータをすべてクリアする場合は [ジョブの新規作成] ダイアログで [はい] をクリックします。現在のジョブデータを保存する場合は、ダイアログの [いいえ] をクリックし、ジョブを新規作成する前に CTRL+S を押して保存操作を完了します。

注: 新しいジョブの名前は、そのジョブに名前を付けて保存するまで、[センサの情報] グループボックスの [現在のジョブ] フィールドに表示されません。
既存のジョブを開く:

1. In-Sight ビジョンシステムがオンラインでないことを確認します。
2. ツールバーの左上隅にある [ジョブを開く] アイコンをクリックするか、メニューで [ファイル] > [ジョブを開く] をクリックするか、または CTRL+O を押して、[開く] ダイアログを開きます。
3. [開く] ダイアログで、ジョブファイルに移動します。
4. ジョブをダブルクリックするか、またはファイルを選択してから [開く] をクリックします。
5. [ジョブを開く] ダイアログが表示されます。現在のジョブデータをすべてクリアする場合は [ジョブを開く] ダイアログで [はい] をクリックします。データを保存する場合は、ダイアログで [いいえ] をクリックし、別のジョブを開く前に CTRL+S を押して保存操作を完了します。

開いたジョブの名前が [現在のジョブ] フィールドに表示されます。

新しいジョブを保存する:

1. 次のいずれかの方法を使用して [名前を付けて保存] ダイアログを開きます。
   - ツールバーの左上隅にある [保存] アイコンをクリックします。
   - メニューで [ファイル] > [ジョブの保存] をクリックします。
   - メニューで [ファイル] > [ジョブに名前を付けて保存] をクリックします。
   - CTRL+S を押します。
   - F12 キーを押します。
2. ダイアログで、ジョブを保存する場所に移動します。
3. ジョブに名前を付けます。
4. ダイアログの [保存] をクリックします。

既存のジョブを保存する:

現在のジョブを同じ名前で保存するには、次のいずれかの方法を使用します。

- ツールバーの左上隅にある [保存] アイコンをクリックします。
- メニューで [ファイル] > [ジョブの保存] をクリックします。
- CTRL+S を押します。

現在のジョブを新しい名前で保存するには、次のいずれかの方法を使用します。

- メニューで [ファイル] > [ジョブに名前を付けて保存] をクリックします。
- F12 キーを押します。

ジョブだけを保存する場合、ツールの設定とそのジョブに固有の情報のみが保存されます。Easy Builder に自動保存機能はありません。新しい変更は、In-Sight ビジョンシステムの電源を入れ直すと失われます。

ジョブを初めて保存する場合、[保存] は、[名前を付けて保存] と同じ動作をし、[名前を付けて保存] ダイアログを開きます。