# 産業用通信の概要

In-Sight ビジョンシステムでサポートされている産業用通信プロトコル (ファクトリフロアプロトコル、産業用イーサネットプロトコルとも呼ばれる) を使用すると、産業用イーサネットネットワークを経由して、対応しているプログラマブルロジックコントローラ (PLC) と通信可能なアプリケーションを作成することができます。

In-Sight ビジョンシステムは、以下のプロトコルをサポートしています。

- EtherNet/IP (Rockwell 製 PLC):EtherNet/IP PLC の設定
- PROFINET (Siemens 製 PLC):PROFINET PLC の設定
- SLMP (三菱電機製 PLC/MC):SLMP PLC の設定

注: これらのプロトコルは同じ信号を共有していますが、プロトコルへのマッピング方法は異なります。詳細については、「産業用通信信号」、「EtherNet/IP I/O アセンブリデータフォーマットアセンブリ」、「SLMP プロトコルスキャナ操作」のトピックを参照してください。