# TransPatternsToFixture

Wandelt eine Patterns-Datenstruktur aus Bildkoordinaten in Vorrichtungskoordinaten um. Die Funktion berechnet den Offset und die Ausrichtung der Muster-Reaktionspunkten in Bezug auf die angegebene Vorrichtung.

## TransPatternsToFixture – Eingaben

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Vorrichtung | Definiert das Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Der x-Offset vom Ursprung in Vorrichtungskoordinaten.
Y | Der y-Offset vom Ursprung im Vorrichtungskoordinatensystem.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Muster | Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Patterns-Datenstruktur referenzieren.
Anzahl Werte | Anzahl der in reellen Koordinaten zu konvertierenden Muster (1 bis 1024; Standard = 1)

## TransPatternsToFixture – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Patterns-Datenstruktur, die in Vorrichtungskoordinaten übersetzt wurde, oder #ERR, wenn einer der Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## TransPatternsToFixture Vision Data Access functions

Die automatisch in die Tabelle eingefügten Patterns Vision Data Access functions ähneln jenen, die automatisch von den Funktionen eingefügt werden, die zum Suchen und Sortieren von Patterns-Datenstrukturen verwendet werden.