# Konfigurieren der PROFINET-Konfiguration für Siemens S7-SPSen mit dem SIMATIC-Manager

Dieses Verfahren beschreibt, wie die Kommunikation zwischen einem In-Sight-Vision-System(und seinem aktiven Job) und einer Siemens S7-SPS mit der SIMATIC-Manager-Software eingerichtet wird.

In den Beispielschritten der folgenden Unterabschnitte wird die folgende Hardware und Software verwendet:

- Cognex-Hardware:
  - 1 In-Sight-Vision-System.
- Siemens-Hardware:
  - 1 x • CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0, V2.6)
- Siemens-Software:
  - SIMATIC-Manager STEP 7 S7/M7/C7, mit Version V5.5 + SP1 und Revisionsstufe: K5.5.1.0