# SegmentFromLines

Berechnet eine neue Strecke durch Mittelwertbildung zweier Eingangsgeraden. Die Funktion bildet den Mittelwert des ersten Endpunkts der ersten Geraden und des ersten Endpunkts der zweiten Geraden. Auf ähnliche Weise bildet sie den Mittelwert des zweiten Endpunkts der ersten Geraden und des zweiten Endpunkts der zweiten Geraden. Das Ergebnis ist eine Mittelwertgerade.

## SegmentFromLines – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Linie 0 | Definiert die Koordinaten der ersten Geraden.
X 0 | Die x-Koordinate des ersten Endpunkts der ersten Geraden.
Y 0 | Die y-Koordinate des ersten Endpunkts der ersten Geraden.
X 1 | Die x-Koordinate des zweiten Endpunkts der ersten Geraden.
Y 1 | Die y-Koordinate des zweiten Endpunkts der ersten Geraden.
Linie 1 | Definiert die Koordinaten der zweiten Geraden.
X 0 | Die x-Koordinate des ersten Endpunkts der zweiten Geraden.
Y 0 | Die y-Koordinate des ersten Endpunkts der zweiten Geraden.
X 1 | Die x-Koordinate des zweiten Endpunkts der zweiten Geraden.
Y 1 | Die y-Koordinate des zweiten Endpunkts der zweiten Geraden.
Anzeigen | Legt fest, welche Grafiküberlagerungen über dem Bild angezeigt werden sollen.
0 = Nichts | Die verfügbaren Grafikelemente werden nur dann angezeigt, wenn die Zelle mit der Funktion die aktive Zelle in der Tabelle ist.
1 = Nur Ergebnis-Grafik | Die mit der zurückgegebenen Datenstruktur verknüpften Grafikelemente werden immer angezeigt. Andere Grafikelemente werden nur angezeigt, wenn die Zelle mit der Funktion die aktive Zelle im Arbeitsblatt ist.
2 = Eingabe- und Ergebnis-Grafik | Die mit der zurückgegebenen Datenstruktur und der Eingabebildbereich verknüpften Grafikelemente werden immer angezeigt.

## SegmentFromLines – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Linie-Datenstruktur, die das Hauptliniensegment enthält.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## SegmentFromLines – Vision-Datenzugriffsfunktionen

Die folgenden Structures Vision Data Access functions werden automatisch in das Arbeitsblatt eingefügt, um die Ergebnistabelle zu erstellen:

Label | Funktion | Beschreibung
--- | --- | ---
X0 | GetX(Linie, 0) | Die x-Koordinate des ersten Punkts.
Y0 | GetY(Linie, 0) | Die y-Koordinate des ersten Punkts.
X1 | GetX(Linie, 1) | Die x-Koordinate des zweiten Punkts.
Y1 | GetY(Linie, 1) | Die y-Koordinate des zweiten Punkts.