# Get Filelist

Gibt die Anzahl der Dateien im Speicher des In-Sight-Vision-Systems und eine Liste der Namen der einzelnen Dateien zurück.

Hinweis:

- Wenn ein RAM-Disk-Ordner auf dem Vision-System aktiviert wurde, enthält die Ausgabe von Get Filelist auch den Namen des „RAMDisk“-Ordners.
- Mit dem Native Mode-Befehl „Get Filelist“ ist es nicht möglich, die Liste der Dateien in einem RAM-Disk-Ordner abzurufen. Um die Liste der Dateien in einem RAM-Disk-Ordner abzurufen, sollten Sie stattdessen das FTP-Protokoll verwenden. Beachten Sie, dass der FTP-Befehl CD (Change Directory) nicht unterstützt wird.

## Get Filelist – Eingaben

Syntax: Get Filelist

## Get Filelist – Ausgaben

Ein Statuscode, gefolgt durch die Anzahl der Dateien im Speicher, gefolgt durch die Namen der einzelnen Dateien im Speicher. Es gibt folgende Statuscodes:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Die Eingabe ist ungültig oder überschreitet die Länge von 15 Bytes.
-2 | Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden.

## Get Filelist – Beispiel

Um die Anzahl und die Liste der Dateien auf dem In-Sight Vision-System abzurufen, geben Sie den folgenden Befehl ein: Get Filelist

Das Vision-System antwortet mit einem Statuscode (1), gefolgt von der Anzahl der im Speicher vorhandenen Dateien (13). Zuletzt werden die Namen der einzelnen Dateien angezeigt.