# CalibratePoints

Die CalibratePoints-Funktion wird verwendet, um Transformationen mit korrekten Verzerrungen der Art Perspektive (linear) und Objektiv (nichtlinear) zu berechnen.

## CalibratePoints – Übersicht

CalibrateGrid verwendet eine Referenz auf einen Satz von Kalibrierungspunkten und ein Objektivverzerrungsmodell, um eine Transformationszuordnung zwischen Bild- und reellen Koordinaten zu berechnen. Es kann in jedem Kalibrierungswerkzeug verwendet werden, das eine Calib-Datenstruktur als Eingabe erfordert.

## CalibratePoints – Eingaben

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Kalibrierungspunkte | Verweis auf eine Zelle, die eine CalibPoints-Datenstruktur enthält, die zum Erstellen der Koordinatentransformation verwendet wird.
Objektivverzerrung | Das lineare oder nichtlineare Objektivverzerrungsmodell zur Verwendung bei der Zuordnung der reellen Koordinaten zu Bildkoordinaten.
0 = Keine Objektivverzerrung | Berücksichtigt nur die perspektivische Verzerrung.
1 = Radialverzerrung mittig | Berücksichtigt kleine radiale Verzerrungen, die von der Bildmitte ausgehen.
2 = Radialverzerrung außermittig | Berücksichtigt radiale Verzerrungen, die aus anderen Bereichen als der Bildmitte ausgehen.
3 = Projektionsverzerrung | Berücksichtigt Verzerrungen durch Fischaugen- und Weitwinkelobjektive.
4 = Breite Verzerrung | Berücksichtigt Objektivverzerrungen im Bereich von leicht bis stark.
Zeitlimit | Gibt die Zeitdauer (Millisekunden) zur Ausführung der CalibratePoints-Funktion an. Die Ausführung der Funktion wird angehalten, wenn das Zeitlimit überschritten wurde. (Minimal = 0, Maximum = 9999999, Standard = 30000) Hinweis: Mit „0“ wird die Zeitlimit-Funktion deaktiviert.

## CalibratePoints – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Calib-Datenstruktur, die als Eingabe in ein beliebiges Kalibrierungswerkzeug verwendet werden kann, das eine Transformation erfordert, wie z. B. TransformImage, TransWorldToPixel, CalibrateImage, usw.