# In-Sight Systemanforderungen

Hinweis: Die folgenden Mindesthardwareanforderungen gelten für PCs, die an ein einzelnes In-Sight-Vision-System mit geringer Auflösung (1 MP) und langsamer Produktionsgeschwindigkeit angeschlossen sind.

Name | Mindestanforderung | Standardanforderung
--- | --- | ---
Speicherplatz | 4 GB | SSD mit 20 GB
RAM | 8 GB | 8 GB
Netzwerkgeschwindigkeit | 100 Mb/s | 1000 Mb/s
USB-Anschluss | USB 2.0 | USB 2.0
Prozessor | Intel Celeron J1900 oder AMD A6-5200 | i3-6100 (oder besser) und AMD Ryzen 3 1200 (oder besser)
Anzeigeauflösung | 1024x640 1366x768 1920x1080 | 1920x1080