# TransWorldToPixel

Rechnet einen Punkt aus reellen Koordinaten in Pixelkoordinaten um.

## TransWorldToPixel – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | Verweis auf eine Zelle, die eine Bildstruktur enthält. Standard = $A$0.
Kalibrierung | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine gültige Calib-Datenstruktur enthält.
Punkt | Definiert die Koordinaten des Punkts.
X | Der x-Wert im Weltkoordinatensystem.
Y | Dies ist der y-Wert im Weltkoordinatensystem.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der TransWorldToPixel-Grafiken auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Der Punkt wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der TransWorldToPixel-Funktion in der Tabelle markiert ist.
1 = Nur Ergebnis-Grafik | Der Eingabepunkt wird immer angezeigt.

## TransWorldToPixel – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Punkt-Datenstruktur mit dem umgewandelten Punkt oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird mit den folgenden Structures Vision Data Access functions eine Ergebnistabelle in der Tabelle erstellt:
Label | Funktion | Beschreibung
--- | --- | ---
X | GetX(Punkt) | Die x-Koordinate des umgewandelten Punkts.
Y | GetY(Punkt) | Die y-Koordinate des umgewandelten Punkts.