# TransEdgesToWorld

Wendet eine Koordinatentransformation auf eine Kante-Datenstruktur an. Die Funktion berechnet den Offset und die Ausrichtung der Kanten mit Bezug auf die angegebenen echten Koordinaten.

Hinweis: Die Ausgabe jedes Vision-Tools, das in realen Weltkoordinaten berichtet, kann nicht als Vorrichtung oder Bereich für eine Eingabe in ein anderes Vision-Tool verwendet werden.

## TransEdgesToWorld – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Kalibrierung | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine gültige Calib-Datenstruktur enthält.
Kanten | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine gültige Edges-Datenstruktur enthält.
Anzahl Werte | Definiert die Anzahl von Kanten aus der ursprünglichen Edges-Datenstruktur, die in reelle Koordinaten umgewandelt werden sollen. (0 bis 2591; Standard = 3)

## TransEdgesToWorld – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Edges-Datenstruktur, die in reelle Koordinaten übersetzt wurde, oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## TransEdgesToWorld Vision Data Access functions

Die automatisch in die Tabelle eingefügten Edges-Vision Data Access functions ähneln den Elementen, die automatisch von den Funktionen für SortEdges- und PairEdges-Datenstrukturen eingefügt werden.