# ReadMessage

Liest eine Zeichenfolge, die mit dem Befehl „Send Message“ über eine Native Mode-Verbindung gesendet wird. Die Funktion liest die Zeichenfolge immer dann, wenn das angegebene Ereignis eintritt.

Hinweis: Wenn für den seriellen Anschluss die Native Mode-Verbindung verwendet wird, muss der Modus für den seriellen Anschluss auf Native gesetzt werden.

## ReadMessage – Eingaben

Syntax: ReadMessage(Ereignis)

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Ereignis | Ein externes Ereignis, das eine Aktualisierung erzwingt. Dieser Parameter muss auf eines der folgenden verweisen: Die Datenstruktur „Image“ in Zelle A0, die die AcquireImage-Funktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter AcquireImage. Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Event. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Button.

## ReadMessage – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Message-Datenstruktur mit der zu lesenden Textzeichenfolge oder #ERR, wenn der Wert für das Eingangsereignis ungültig ist.