# Load File

Lädt den angegebenen Job aus dem Flash-Speicher des In-Sight Vision-Systems.

Hinweis:

Das In-Sight Vision-System muss offline sein.

## Load File – Eingaben

Syntax: LF[Dateiname]

Eingang | Beschreibung
--- | ---
Dateiname | Der Name des Jobs. Der Befehl wird mit oder ohne JOBX-Erweiterung ausgeführt.

## Load File – Ausgaben

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Der Dateiname fehlt.
-2 | Der Job konnte nicht geladen werden. Das Vision-System ist online oder die Datei wurde nicht gefunden.
-4 | Unzureichender Speicher des Vision-Systems.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Load File – Beispiel

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um „Produkt“ als aktiven Job im In-Sight Vision-System zu laden: LF1job.jobx

Der In-Sight-Sensor antwortet mit dem Status 1, der angibt, dass der Befehl erfolgreich geladen und aktiviert wurde.