# EtherNet/IP I/O Assembly-Datenformat-Systeme

EtherNet/IP I/O Assembly-Datenformat-Systeme sind auch als Assembly-Objekte bekannt und ermöglichen das Senden und Empfangen von Daten von und an alle Objekte über eine einzige Verbindung. Mit Assembly-Objekten können Ein- oder Ausgabedaten zusammengefügt werden. Die Begriffe „Eingabe“ und „Ausgabe“ sind aus der Perspektive des Netzwerks definiert: eine „Eingabe“ produziert Daten im Netzwerk, eine „Ausgabe“ verwendet Daten aus dem Netzwerk.

Bei der Verwendung von EtherNet/IP für die Kommunikation mit Rockwell PLCs besitzt das I/O Assembly-Datenattribut der Eingabe- und Ausgabedaten folgende Formate:

Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung der Signale finden Sie unter Industrielle Kommunikationssignale.