# Linie

Erstellt eine feste Linienstruktur.

## Linie – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Bild-Datenstruktur referenzieren. Standardmäßig wird die Zelle $A$0 referenziert, die die von zurückgegebene Image-Datenstruktur enthält.
Vorrichtung | Definiert das Bildkoordinatensystem, in dem die Linie definiert wird.
X | Der x-Offset vom Bild.
Y | Der y-Offset vom Bild.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Linie | Definiert die Endpunkte der Linie.
X 0 | Die x-Koordinate des ersten Punkts.
Y 0 | Die y-Koordinate des ersten Punkts.
X 1 | Die x-Koordinate des zweiten Punkts.
Y 1 | Die y-Koordinate des zweiten Punkts.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der Line-Grafiken auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Die Line-Struktur wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der Line-Funktion in der Tabelle markiert ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Die Line-Struktur wird immer angezeigt.

Hinweis: Die Parameter Vorrichtung und Linie müssen innerhalb Grenzen des Bilds definiert werden; andernfalls gibt die Funktion #ERR zurück.

## Linie – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Line-Datenstruktur oder #ERR, wenn einer der Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn der Parameter „Linie“ erstmals in eine Zelle eingefügt wird, werden die folgenden Structures Vision Data Access functions automatisch in die Tabelle eingefügt, um eine Ergebnistabelle zu erstellen:
Label | Funktion | Beschreibung
X 0 | GetX(Linie, 0) | Die x-Koordinate des ersten Punkts in Bildkoordinaten.
Y 0 | GetY(Linie, 0) | Die y-Koordinate des ersten Punkts in Bildkoordinaten.
X 1 | GetX(Linie, 1) | Die x-Koordinate des zweiten Punkts in Bildkoordinaten.
Y 1 | GetY(Linie, 1) | Die y-Koordinate des zweiten Punkts in Bildkoordinaten.