# ExtractCalibration

ExtractCalibration erstellt eine 2D-Transformation in reellen Koordinaten auf Basis des „unverzerrten“, von einer TransformImage-Funktion zurückgegebenen Bilds und ruft die in der Image-Datenstruktur-Ausgabe enthaltenen Kalibrierungsdaten über die ScaleImage-Funktion ab.

Hinweis: Damit die und ScaleImage-Funktion mit ExtractCalibration korrekt zusammenarbeitet, müssen die Funktionen für den Bildparameter als Referenz auf eine Funktion gesetzt werden, die eine Calib-Datenstruktur zurückgibt.

## Info über ExtractCalibration

Beim Hinzufügen einer TransformImage-Funktion, wird ExtractCalibration automatisch eingefügt, um die 2D-Transformation auf die reellen Koordinaten abzubilden, die durch das von der TransformImage-Funktion generierte Bild definiert wurden. Mit der durch die TransformImage-Funktion generierten Image-Datenstruktur als einzige Eingabe gibt ExtractCalibration eine Calib-Datenstruktur zurück, die als Referenz verwendet werden kann, wenn eine TransBlobsToWorld-, TransEdgesToWorld-, TransFixtureToWorld-, TransPatternsToWorld- und/oder TransPixelToWorld-Funktion auf das durch eine TransformImage-Funktion generierte unverzerrte Bild angewendet wurde. ExtractCalibration und TransformImage können gemeinsam über die Funktion CalibrateImage zugewiesen werden.

Getrennt davon kann ExtractCalibration in die Tabelle eingefügt und der zugehörige Bildparameter durch die Funktion ScaleImage als Referenz auf die Image-Datenstruktur-Ausgabe festgelegt werden. ExtractCalibration ruft dann die Kalibrierungsdaten ab, die in diese Funktionen eingelesen werden.

Hinweis: Die Ausgabe jedes Vision-Tools, das in realen Weltkoordinaten berichtet, kann nicht als Vorrichtung oder Bereich für eine Eingabe in ein anderes Vision-Tool verwendet werden.

## ExtractCalibration – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Image-Datenstruktur referenzieren, die durch die Funktionen ScaleImage oder TransformImage erstellt wurde. Wenn sie automatisch im Zusammenhang mit einer TransformImage-Funktion eingefügt wird, ist die referenzierte Zelle standardmäßig die Zelle, die die durch TransformImage zurückgegebene Image-Datenstruktur enthält. Andernfalls ist die referenzierte Zelle $A$0 und enthält die von zurückgegebene Image-Datenstruktur.

## ExtractCalibration – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Calib-Datenstruktur mit den Koeffizienten, die die Umrechnung zwischen den beiden Koordinatensystemen definieren.