# ClockedSum

Summiert einen Wert auf unbegrenzte Zeit. Die Funktion gibt das Integral eines bei jedem Vorkommen des angegebenen Ereignisses erfassten Datenstroms zurück.

## ClockedSum – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Gibt das Ereignis an, bei dem der angegebene Wert gelesen werden soll. Dieser Parameter muss ein Verweis auf ein Ereignis mit einem Zeitstempel sein, z. B.: Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält.
Wert | Referenz auf die Zelle, die die Quelle des zu summierenden Datenstroms beinhaltet (-9999999 bis 9999999; Standard = 1).
Zurücksetzen | Erzwingt das Zurücksetzen des Akkumulators auf den Wert der Voreinstellung.
0 = AUS (Standard) | Der Akkumulator summiert den angegebenen Wert weiterhin auf unbegrenzte Zeit.
1 = EIN | Der Akkumulator setzt den Wert sofort zurück.
Voreinstellung | Gibt den Mindestwert an, auf den der Akkumulator zurückgesetzt wird, wenn Zurücksetzen aktiviert (EIN) ist (-9999999 bis 9999999; Standard = 0).

## ClockedSum – Ausgaben

Rückgabewert | Ein Wert, der die Summierung des Datenstroms über ein Zeitintervall seit dem letzten Zurücksetzen darstellt.