# Get Online

Gibt den Online-Status des In-Sight Vision-Systems zurück.

## Get Online – Eingaben

Syntax: GO

## Get Online – Ausgaben

Gibt den Online-Status des Vision-Systems zurück.

Online-Status | Beschreibung
--- | ---
0 | Das In-Sight Vision-System ist derzeit offline.
1 | Das In-Sight Vision-System ist derzeit online.

## Get Online – Beispiel

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Online-Status eines In-Sight Vision-Systems zu ermitteln: GO

Das In-Sight Vision-System antwortet mit 1, um anzugeben, dass es derzeit online ist.