# Behobene Probleme

Dieser Abschnitt beschreibt die Änderungen und behobenen Probleme in In-Sight 23.1.0 und früheren Versionen.

Hinweis: Mithilfe der (falls zutreffend) hinzugefügten Problemnummern (Issue Numbers, Issue #) können die vom Cognex Technical Support zusammengestellten bekannten Probleme besser protokolliert werden.

##### Behobene Probleme in In-Sight 23.1.0

Problem-Nr. | Behobenes Problem
ISPROD-2399 | Fehlerbehebung: Der Selbstauslöser stoppt die Auslösung, wenn alle Aufnahmepuffer verwendet werden.
ISPROD-2980 | Fehlerbehebung: In-Sight Vision Suite stürzt beim Löschen eines EasyBuilder-Werkzeugs ab.
ISPROD-3993 | Die Möglichkeit zum Festlegen einer Bedingung Bestanden/Nicht bestanden für einen Job für Industrial Ethernet und HMI wurde hinzugefügt.
ISPROD-4663 | Fehlerbehebung: Aktuelle Job-ID gibt 0xFFFF (-1) auf In-Sight 2800 zurück, wenn der Job aus der In-Sight Vision Suite geladen wird.
ISPROD-4848 | Fehlerbehebung: Tabellenzellen verschwinden wegen einer Choose-Funktion mit einem Zellenbereich, der Listenfelder enthält.
ISPROD-5287 | Zeitüberschreitung bei den HMI-Sitzungen und die Verbindung wird unter Systemlast wiederhergestellt.
ISPROD-5369 | Fehlerbehebung: Die Verknüpfungen für EasyBuilder-Eigenschaft werden nach dem Speichern und Laden des Jobs gelöscht.
ISPROD-6192 | Fehlerbehebung: ViDiELClassify führt dazu, dass Jobs nicht geladen werden.
ISPROD-6360 | Fehlerbehebung: IS2801M blockiert während der Laufzeit, wenn HDR aktiviert ist.
ISPROD-1890 | Firmware-Aktualisierung: Die Backup-Option erstellt eine Sicherung der Kameraeinstellungen.
ISPROD-6248 | Fehlerbehebung: WriteImage mit SFTP und BMP führt in bestimmten Situationen zu beschädigten Bildern.