# Überprüfen der Anwendung im TIA-Portal

Prüfen Sie die Anwendung im TIA-Portal wie folgt auf ordnungsgemäßen Ablauf:

1. Um einen neuen Byte-Wert für in den Überwachungsvariablen zu setzen, legen Sie den neuen Wert in der Zeile Modify value fest und klicken Sie anschließend auf das Symbol Modify all selected values once and now.

   Hinweis: Dieser Wert ist standardmäßig im Hexadezimalformat angegeben.

2. Um eine steigende Flanke des Bits anzugeben, setzen Sie es zuerst auf TRUE und anschließend auf FALSE. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Mal auf das Symbol Modify all selected values once and now klicken, wenn der Wert geändert wird.

   Nachdem dieses Bit auf TRUE gesetzt wurde, ändert sich das Bit ebenfalls auf TRUE und zeigt damit an, dass die Daten von über das PROFINET-Netzwerk gesendet werden.

   Nach dem Zurücksetzen des Bits auf FALSE wird das Bit ebenfalls auf FALSE gesetzt.

3. Der neue Wert sollte auf der Webseite des Jobs angezeigt werden, der im Artikel Aktualisieren des Jobs im Adapter in TIA konfiguriert wurde.