# GetBufferData

Gibt die indizierten Daten aus einer ReadEIP-, ReadProfinet-, ReadDeviceNet- oder ReadModbus-Struktur zurück.

Hinweis: GetBufferData hat kein Eigenschaftsblatt. Diese Funktion kann direkt in der Zelle oder in der Formelleiste in der Symbolleiste „Job bearbeiten“ konfiguriert werden. Geben Sie dazu entweder Zellwerte direkt ein oder wählen Sie die Zellverweise der unterstützten Datenstrukturen aus.

## GetBufferData – Eingaben

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Datenstruktur | ReadEIP-, ReadProfinet-, Read DeviceNet-, Readmodbus-Datenstruktur.

## GetBufferData – Ausgaben

Rückgabewert | Indizierte ReadEIP-, ReadProfinet-, Read DeviceNet-, ReadModbus-Daten.