# Überprüfen Sie die Anwendung im SIMATIC-Manager.

Prüfen Sie die Anwendung im SIMATIC-Manager wie folgt auf ordnungsgemäßen Ablauf:

1. Legen Sie in den Überwachungsvariablen einen neuen Byte-Wert für User Data Cam0 fest. Legen Sie dazu den neuen Wert in der Zeile Modify value fest und klicken Sie anschließend auf das Symbol Activate Modify Values.

   Hinweis: Dieser Wert ist standardmäßig im Hexadezimalformat angegeben.

2. Geben Sie eine steigende Flanke des Bits Set User Data Cam0 an. Setzen Sie es dazu zuerst auf True und anschließend auf False. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Mal auf das Symbol Activate modify values klicken, wenn der Wert geändert wird.

   Nachdem dieses Bit auf True gesetzt wurde, ändert sich das Bit Set User Data Ack Cam0 ebenfalls auf True und zeigt damit an, dass die Daten von User Data Cam0 über das PROFINET-Netzwerk gesendet werden.

   Nach dem Zurücksetzen des Bits Set User Data Cam0 auf False wird das Bit Set User Data Ack Cam0 ebenfalls auf False gesetzt.

3. Nachdem die obigen Schritte ausgeführt worden sind, sollte der neue Wert auf der Webseite angezeigt werden, die im Artikel Aktualisieren des Jobs im Adapter in SIMATEC konfiguriert wurde.