# Input-Wortblock

Der Wortblock Input ist eine Eingabe in den Vision-System und eine Ausgabe von der SPS/MC. Er wird geschrieben, wenn neue Inspektionsergebnisse verfügbar sind oder wenn der Job geändert wird. Die Verwendung und Reservierung der Wörter im Block „Input“ wird in der Tabelle unten zusammengefasst.

Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Signale finden Sie im Thema Industrielle Kommunikationssignale.

16-Bit-Wort | Signal
0 .. 1 | Command ID. Es stehen folgende IDs zur Verfügung: 0x0000–0x03E7: Änderung an Job N (N ist die Befehls-ID, zwischen 0 und 999). 0x4000: Job nach Name ändern (der Name wird aus UserData übernommen).
2 .. 3 | Current Job ID
4 .. 5 | Error ID
6 .. 7 | Acquisition ID
8 .. 9 | Inspection ID
10 .. 11 | Inspection Result Code
12 .. 1920 | Inspection Results