# Online-Attribute

Die Online-Attribute geben an, ob sich ein In-Sight Vision-System im Online- oder im Offline-Status befindet. Wenn das In-Sight Vision-System offline ist, kann das Attribut „OfflineReason“ den Grund dafür bestimmen, weshalb das Vision-System offline ist.

## Werte des Attributs „OfflineReason“

Offline Reason | Name | Beschreibung
--- | --- | ---
0 | Online | Das Vision-System ist online.
1 | Programmierung | Der aktuelle Job auf dem Vision-System wird geändert.
2 | Diskret offline | Ein diskretes Signal hält das Vision-System offline.
3 | Kommunikation offline | Ein Kommunikationsprotokoll hält das Vision-System offline.

Hinweis: Es ist möglich, dass mehrere Geräte das In-Sight Vision-System offline halten. In diesem Fall gibt das Attribut „OfflineReason“ den Kanal mit dem niedrigsten Ursachencode zurück.

Mit dem Attribut „SetOffline“ können Sie den Offline-Zustand für das In-Sight Vision-System erzwingen. Wenn „SetOnline“ auf True eingestellt ist, gibt das Attribut „OfflineReason“ den Grund „Kommunikation offline“ zurück, es sei denn, es gibt andere Gründe, die das Vision-System ebenfalls offline halten.