# Set Job

Dient zum Laden eines Jobs aus einem der Job-Slots im Flash-Speicher des In-Sight-Sensors, sodass dieser zum aktiven Job wird.

Hinweis:

- Der In-Sight-Sensor muss offline sein.
- Damit die Funktion für die Job-ID-Nummer verwendet werden kann, muss der zu ladende Job mit einem positiven numerischen Präfix (von 0 bis 2147483647) gespeichert werden.

## Set Job – Eingaben

Syntax: SJ[ID]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
ID | Die ID-Nummer des zu ladenden Jobs (0 bis 2147483647).

## Set Job – Ausgaben

Returns a status code. The status codes are:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Die ID ist kleiner als 0, oder es handelt sich nicht um eine Ganzzahl.
-2 | Der Befehl konnte aus einem der folgenden Gründe nicht ausgeführt werden: Der Job konnte nicht geladen werden, der Sensor ist online, oder die Datei wurde nicht gefunden.
-4 | Der In-Sight-Sensor hat nicht genügend Speicher verfügbar.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Set Job – Beispiel

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um „2Test.jobx“ als aktiven Job auf dem In-Sight Vision-System zu laden: SJ2.

Der In-Sight-Sensor antwortet mit dem Status 1, der angibt, dass der Befehl erfolgreich geladen und aktiviert wurde.