# Cognex Security Service

In-Sight erfordert, dass Sie den USB-Cognex Security Dongle mit Ihrem Computer verbinden, um sicherzustellen, dass die Software ordnungsgemäß für die Verwendung genehmigt ist. Verbinden Sie den Cognex Security Dongle über einen USB-Anschluss mit Ihrem Computer, bevor Sie eine In-Sight-Anwendung starten.

Darüber hinaus ist der Cognex Security Service 3 erforderlich, um das Vorhandensein des USB- Sicherheitsschlüssels und der Lizenzen für die Vision-Tools, die Sie verwenden möchten, zu überprüfen.

Vorsicht: Die In-Sight Vision Suite- und In-Sight-Software erfordert, dass ein gültiger Cognex Security Dongle direkt auf PCs installiert ist, auf denen die Software in allen Phasen des Betriebs (Programmierung, Verarbeitung, Training, Test usw.) ausgeführt wird. Der Versuch, den Cognex Security Dongle vorübergehend zu entfernen, zu ersetzen oder gemeinsam zu nutzen, kann zu Systemfehlern und Datenverlust führen.
Hinweis:

Wenn Sie In-Sight 1.2.0 (oder eine neuere Version des Adapters) zusammen mit VisionPro 9.6 auf demselben PC installiert haben, wird bei Deinstallation einer dieser Versionen die andere unbrauchbar. Denn bei der Deinstallation wird auch der gemeinsame Cognex Security Service entfernt. Um dieses Problem zu beheben, deinstallieren Sie beide Anwendungen. Installieren Sie dann die Anwendung neu, die Sie weiter verwenden möchten.

Wenn Sie mehrere Versionen von In-Sight auf demselben PC verwenden (z. B. Version 1.2.0 und 1.3.0), betrifft dieses Verhalten VisionPro 9.6 nur, wenn beide Versionen von In-Sight deinstalliert werden.