# Store File

Speichert den aktuellen Job im Flash-Speicher auf dem In-Sight Vision-System, der RAM-Disk oder der SD-Karte.

Hinweis:

- Wenn Sie das Kontrollkästchen Speichern von Onlinejob zulassen aktivieren, haben Benutzer mit vollem oder geschütztem Zugriff die Berechtigung, Jobs zu speichern, wenn sie sich im Onlinestatus befinden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Speichern von Onlinejob zulassen deaktivieren, muss sich das Vision-System im Offlinestatus befinden, um Jobs zu speichern.

- Um die aktuelle Jobdatei unter dem angegebenen Dateinamen im RAM-Disk-Ordner des Vision-Systems zu speichern, verwenden Sie die folgende Syntax: TFRAMDisk/[Dateiname]. Um beispielsweise die Datei „Test.jobx“ im RAM-Disk-Ordner des Vision-Systems zu speichern, geben Sie den folgenden Befehl ein: „TFRAMDisk/Test.jobx“.
- Um die aktuelle Jobdatei unter dem angegebenen Dateinamen im SD-Karten-Ordner des Vision-Systems zu speichern, verwenden Sie die folgende Syntax: TFSDCARD/[Dateiname]. Um beispielsweise die Datei „Test.jobx“ im SD-Karten-Ordner des Vision-Systems zu speichern, geben Sie den folgenden Befehl ein:

  TFSDCARD/Test.jobx.

- Das Dialogfeld „Jobserver-Einstellungen“ wird verwendet, um einen FTP-Server zu konfigurieren, der In-Sight-Jobdateien für den In-Sight Vision-System hostet. Dadurch kann ein anderes Gerät, z. B. eine SPS oder eine Robotersteuerung, über die LF und TF Native Mode-Befehle Jobs ohne Angabe eines Speicherorts ändern.

## Store File – Eingaben

Syntax: TF[Dateiname]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Dateiname | Der Name des Jobs. Der Befehl wird mit oder ohne JOBX-Erweiterung ausgeführt.

## Store File – Ausgaben

Gibt einen Statuscode zurück, gefolgt von einem Zeilenabschlusszeichen. Es gibt folgende Statuscodes:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Der Dateiname fehlt.
-2 | Der Job konnte nicht gespeichert werden. Der Vision-System ist online oder die Datei wurde nicht gefunden. Daher konnte der Befehl nicht ausgeführt werden.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff , um den Befehl auszuführen.

## Store File – Beispiel

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den aktuellen Job „Test“ zu nennen und im Flash-Speicher des In-Sight Vision-Systems zu speichern:

TFTest.jobx

Der In-Sight Vision-System antwortet mit 1 und gibt damit an, dass der aktuelle Job erfolgreich gespeichert wurde.