# Importieren der GSD-Datei in den Katalog

Der In-Sight-Vision-System erscheint nur dann im Katalog, wenn die GSD-Datei installiert ist. Dies muss nur einmal durchgeführt werden, wenn der Vision-System zum ersten Mal auf der SPS konfiguriert wird.

Um die GSD-Datei für den In-Sight-Vision-System zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Menü Optionen und anschließend auf die Option GSD-Datei installieren (General Station Description).

2. Durchsuchen Sie den Ordner, der die GSD-Datei enthält:

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der GSDML-Datei und klicken Sie anschließend auf Installieren.