# TransFixtureToWorld

Rechnet eine Vorrichtung aus Pixel-Koordinaten in reelle Koordinaten um.

Hinweis: Die Ausgabe jedes Vision-Tools, das in realen Weltkoordinaten berichtet, kann nicht als Vorrichtung oder Bereich für eine Eingabe in ein anderes Vision-Tool verwendet werden.

## TransFixtureToWorld – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Kalibrierung | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine gültige Calib-Datenstruktur enthält.
Vorrichtung | Definiert das Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Der x-Offset vom Ursprung in Vorrichtungskoordinaten.
Y | Der y-Offset vom Ursprung im Vorrichtungskoordinatensystem.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der TransFixtureToWorld-Grafiken auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Die Vorrichtung wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der TransPixelToWorld-Funktion in der Tabelle markiert ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Die Vorrichtung wird immer angezeigt.

## TransFixtureToWorld – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Vorrichtung-Datenstruktur mit der umgewandelten Vorrichtung oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.