# EditPoint

Fügt ein interaktives Steuerelement zur Festlegung eines Punkts in die Tabelle ein. Wenn Sie auf das Steuerelement klicken, wechselt die Anzeige in den Interaktiver Grafikmodus, in dem Position und Größe des Punkts angepasst werden können.

Hinweis: Um auf das Eigenschaftsblatt von EditPoint zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das EditPoint-Steuerelement und wählen Sie Funktion bearbeiten aus.

## EditPoint – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an Bild data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the Image data structure returned by function. This parameter can also reference other Bild data structures, such as those returned by the Vision Tool Bildfunktionen or Koordinatenumrechnungsfunktionen.
Vorrichtung | Definiert das Bildkoordinatensystem, in dem der Eingangspunkt definiert wird.
X | Der x-Offset vom Ursprung in Vorrichtungskoordinaten.
Y | Der y-Offset vom Ursprung im Vorrichtungskoordinatensystem.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Bewegen | Deaktiviert oder aktiviert die Möglichkeit, die Position des Eingabepunkts anzupassen.
0 = AUS | Der Eingabepunkt kann nicht bewegt werden.
1 = EIN (Standard) | Der Eingabepunkt kann bewegt werden.
Name | Definiert ein Textlabel für das EditPoint-Steuerelement in der Tabelle.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der EditPoint-Grafiken auf dem Bild.
0 = Nichts | Der Punkt wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der Funktion „EditPoint“ in der Tabelle markiert ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Der Punkt wird immer angezeigt.

## EditPoint – Ausgaben

Ergebnisse | Eine Ergebnistabelle wird automatisch in den Zellen rechts neben dem EditPoint -Steuerelement erstellt. Die folgenden Structures Vision Data Access functions werden automatisch in das Arbeitsblatt eingefügt, um die Ergebnistabelle zu erstellen:
Label | Funktion | Beschreibung
--- | --- | ---
X | GetX(Linie) | Der x-Offset im Bildkoordinatensystem.
Y | GetY(Linie) | Der y-Offset im Bildkoordinatensystem.