# Auf einem In-Sight-Gerät gespeicherte Dateien anzeigen

Wenn Sie die Funktion WriteImage oder die Funktion WriteData zum Schreiben von Dateien auf das In-Sight-Gerät installierte SD-Karte verwenden, müssen Sie eine FTP-Software wie den FileZilla-Client verwenden, um die gespeicherten Dateien anzuzeigen.

Hinweis: Der FTP-Client muss TLS 1.3 unterstützen.

## FileZilla-Client installieren

1. Gehen Sie zur FileZilla-Webseite unter Filezilla-Project.org.

2. Laden Sie den FileZilla-Client herunter. Mit dem FileZilla-Client können Sie die Dateien auf das In-Sight-Gerät übertragen.

3. Befolgen Sie zum Installieren des FileZilla-Clients auf den PC die Anweisungen des Assistenten.

## Auf dem In-Sight-Gerät gespeicherte Dateien anzeigen

Hinweis: In diesem Beispiel lautet die Version des FileZilla-Clients 3.46.3.

1. Öffnen Sie den FileZilla-Client.

2. Konfigurieren Sie die folgenden Felder:

   - Host: Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des In-Sight-Geräts ein.
   - Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen des In-Sight-Geräts ein.
   - Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein.

3. Klicken Sie auf Quickconnect.

4. Sie können die gespeicherten Dateien jetzt anzeigen.

   Wenn Sie das Feld „Dateipfad“ leer lassen, werden die Dateien in das Stammverzeichnis (Failed0.bmp , Failed0.svg und InSight.txt) gespeichert.

## Unterordner mit dem FileZilla-Client erstellen

Sie können über den FileZilla-Client eine Ordnerstruktur auf dem In-Sight-Gerät erstellen. Wenn Sie Bilder aus Textdateien oder Bilder/Textdateien in einem Job-bezogenen Verzeichnis trennen möchten, ist dies nützlich.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Bilder an einen Unterordner mit der Bezeichnung Job1 unter dem Verzeichnis Bilder auf dem In-Sight-Gerät senden möchten:

1. Klicken Sie im FileZilla-Client mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis Bilder und wählen Sie Verzeichnis erstellen aus. Das Dialogfeld „Verzeichnis erstellen“ wird angezeigt.

2. Geben Sie in das Dialogfeld /Job1 ein und klicken Sie dann auf OK, um das Verzeichnis mit der Bezeichnung Job1 zu erstellen.

   Der Unterordner „Job1“ ist nun im Verzeichnis Bilder verfügbar.

3. Stellen Sie in In-Sight Spreadsheet eine Verbindung zum In-Sight-Gerät her.

4. Öffnen Sie das Eigenschaftsblatt „WriteImage“ und geben Sie Bilder/Job1 in das Feld „Dateipfad“ ein.

   Hinweis: Auf dem In-Sight-Gerät wird das Ordnertrennzeichen als Schrägstrich verwendet.
5. Klicken Sie auf OK, um das Eigenschaftsblatt zu schließen.

   Jetzt werden die Bilder an den Unterordner Job1 unter dem Verzeichnis Bilder gesendet.