# GetConnectionStatus

Diese Funktion wird verwendet, um den Verbindungsstatus des angegebenen Kommunikationsprotokolls abzurufen.

## GetConnectionStatus – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Gibt eine Ereignisfunktion an, die so eingestellt ist, dass sie das Netzwerkfehlerereignis erfasst. Dieser Parameter muss ein Verweis auf ein Ereignis mit einem Zeitstempel sein, z. B.: Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält.
Protokoll | Gibt an, welches Protokoll nach einer Statusaktualisierung abgefragt wird. 1 = Ethernet/IP 2 = PROFINET 100 = Standard

## GetConnectionStatus – Ausgaben

Rückgabewert | Der Verbindungsstatus des angegebenen Kommunikationsprotokolls oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.