# Konfigurieren der PROFINET-Konfiguration für Siemens S7-1200-SPSen mit dem TIA-Portal

Dieses Verfahren beschreibt, wie die Kommunikation zwischen dem In-Sight-Vision-System (und seinem aktiven Job) und einer Siemens S7-1200-SPS-Einheit mit der Siemens TIA-Portal-Software eingerichtet wird.

In den Beispielschritten der folgenden Unterabschnitte wird die folgende Hardware und Software verwendet:

- Cognex-Hardware:
  - 1 x In-Sight-Vision-System.
- Siemens-Hardware:
  - 1 x CPU 1211C DC/DC/DC (6ES7 211-1AD30-0XB0, V2.1)
- Siemens-Software:
  - TIA Portal V13.0