# Verwendung der Tabelle

Die In-Sight-Tabelle ist ein erweitertes Jobentwicklungswerkzeug, mit dem Sie komplexe Jobs auf Ihrem In-Sight Vision-System konfigurieren können. Beginnen Sie damit, mithilfe des Bildstreifen vorab aufgezeichnete Testbildstreifen zu importieren, oder richten Sie Ihre Kameraaufnahmen mit dem Bereich „Aufnahme“ ein. Wenn Sie Bilder in den Bildstreifen geladen haben, doppelklicken Sie auf das Bild, das Sie zum Einrichten Ihrer Vision-Tools verwenden möchten.

Die Tabelle bietet eine Vielzahl von Funktionen und eine variable Tabellenoberfläche zum Konfigurieren von Jobs auf Ihrem Vision-System. Eine Liste der in der Tabelle verfügbaren Funktionen finden Sie unter In-Sight-Toolbox.

Sie können Ihrem Job auf folgende Arten Funktionen hinzufügen:

- Legen Sie die Funktion aus der Toolbox per Drag-and-Drop auf der rechten Seite ab:

- Geben Sie den Funktionsnamen in der Zelle ein. Eine Dropdownliste wird angezeigt:

Wenn Sie zum ersten Mal eine Funktion zur Tabelle hinzufügen, wird das Popup-Dialogfeld „Eigenschaftsblatt“ angezeigt, in dem Sie die Funktionsparameter entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren können.

Hinweis: Für einige erweiterte Funktionen gibt es kein Dialogfeld „Eigenschaftsblatt“; sie erfordern die manuelle Eingabe von Parametern.

Nachdem Sie die Funktion konfiguriert haben, wird die Zelle ausgeführt und produziert Ausgabedaten in den benachbarten Zellen. Sie können die Ausgabezellen von Funktionen als Eingabe für andere Funktionen oder in benutzerdefinierten Formeln referenzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zellreferenzen.

Die folgenden Abschnitte enthalten weitere Informationen zu den Tabellenwerkzeugen und zur Logik.