# Zeit/Timer Vision Data Access functions

Funktion | Beschreibung
--- | ---

Verwendung von GetAllTime:

1. Fügen Sie GetAllTime(A0) in eine Zelle ein.

2. Lösen Sie In-Sight Vision-System aus.

   Hinweis: Die GetAllTime-Funktion berechnet die Zeit auf Basis der letzten Bildaufnahme. Der Rückgabewert der Funktion kann zunächst groß sein. Stellen Sie sicher, dass Sie Vision-System auslösen, um den richtigen Wert zu erhalten.
3. Die Zeit wird an die Zelle zurückgegeben.

Hinweis:

- Dieses Argument muss auf die Zelle A0 verweisen. Diese Zelle enthält die Image-Datenstruktur, die von der InputPointCloud-Funktion zurückgegeben wird.
- Sie können diese Funktion nicht in einer Formel verwenden. Wenn Sie beispielsweise „GetAllTime(A0)+10“ in eine Zelle eingeben, wird #ERR zurückgegeben. Um eine Formel zu verwenden, erstellen Sie eine separate Zelle nur für GetAllTime(A0) und verwenden Sie eine Zellreferenz darauf in der Formel. Sie können die Tabelle beispielsweise wie folgt konfigurieren:
  - B2 = GetAllTime(A0)
  - B3 = B2+10