# GetOnline

Gibt den Online-Status für In-Sight Vision-System zurück.

## GetOnline – Eingaben

Syntax: GetOnline(Ereignis)

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Ereignis | Ein externes Ereignis, das eine Aktualisierung erzwingt. Der Parameter muss auf die AcquireImage-Funktion, eine Event-Datenstruktur oder eine Button-Funktion verweisen.

## GetOnline – Ausgaben

Rückgabewert | Der Wert 0.000, wenn das Vision-System offline ist. Der Wert 1.000, wenn Vision-System online ist.

Hinweis: Sie müssen ein Online-/Offline-Ereignis-Objekt referenzieren, wenn sich der Wert beim Wechsel in den Online- oder Offline-Modus sofort ändern soll. Wenn Sie AcquireImage (Standard: A0) referenzieren, wird der Wert erst nach dem Auslösen einer Aufnahme aktualisiert.

## GetOnline – Beispiel

1. Legen Sie das GetOnline-Werkzeug per Drag & Drop in Ihrer Tabelle ab.

2. Das Eigenschaftsblatt von GetOnline wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf OK, um die Standardeinstellungen des Eigenschaftsblatts anzunehmen. Die Zelle gibt 0.000 zurück und zeigt damit an, dass Vision-System offline ist.

4. Positionieren Sie eine Event-Funktion und verweisen Sie im Eigenschaftsblatt von GetOnline darauf.

5. Schalten Sie den Vision-System online. Die Zelle gibt jetzt 1.000 zurück und zeigt damit an, dass Vision-System online ist.

   Hinweis: Sie müssen ein Online-/Offline-Ereignis-Objekt referenzieren, wenn sich der Wert beim Wechsel in den Online- oder Offline-Modus sofort ändern soll.