# Job löschen

Löscht den Job aus dem angegebenen Slot im Flash-Speicher des In-Sight Vision-Systems.

Hinweis:

- Das In-Sight Vision-System muss offline sein.
- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.

## Jobeingaben löschen

Syntax: DJ[ID]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
ID | Die Job-ID (0 bis 999).

## Delete Job – Ausgaben

Returns a status code. The status codes are:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Die Job-ID liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (0 bis 999).
-2 | Der Job konnte nicht gelöscht werden, der Sensor ist online oder der Job-Slot ist leer. Daher konnte der Befehl nicht ausgeführt werden.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Beispiel Job löschen

Um den Job „Test.job“ aus Slot 0 des In-Sight Vision-Systems zu löschen, geben Sie den folgenden Befehl aus: DJ00Test.job

Das In-Sight Vision-System antwortet in der folgenden Zeile mit dem Statuscode 1. Dies gibt an, dass der Job erfolgreich gelöscht wurde.