# Konfigurieren der SPS-Hardware

Konfigurieren Sie die SPS-Hardware mit dem SIMATIC-Manager, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Starten Sie den SIMATIC-Manager und erstellen Sie einen neuen Job.

2. Fügen Sie zum Job eine neue SIMATIC 300 Station hinzu. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Jobliste im linken Bereich der Benutzeroberfläche und wählen Sie anschließend die Option Neues Objekt einfügen => SIMATIC 300 Station aus.

3. Öffnen Sie das Hardware-Konfigurationsmenü (Hardware-Konfigurationswerkzeug), indem Sie auf die neu hinzugefügte SIMATIC 300 Station klicken und anschließend im rechten Bereich der Benutzeroberfläche auf Hardware doppelklicken.

4. Ziehen Sie per Drag & Drop eine Schiene im Hardware-Konfigurationswerkzeug aus dem Katalog auf die rechten Seite der Benutzeroberfläche. Die Schiene ist im Menü SIMATIC 300 => RACK 300 => Schiene.

5. Ziehen Sie den richtigen CPU-Typen per Drag & Drop aus dem Katalog auf die Schiene. In diesem Beispiel wird die folgende CPU verwendet:

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. Stellen Sie ggf. IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway für die CPU ein und fügen Sie anschließend ein Subnet zum Netzwerk hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Neu im Dialogfeld klicken.

Hinweis:

Diese Einstellungen können später aufgerufen und geändert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf PN-IO klicken, die Option Objekteigenschaften auswählen und anschließend auf die Schaltfläche Eigenschaften klicken.