# Fixtures

Erstellt eine Reihe von Vorrichtungen, die aus anderen In-Sight Vision Tools verwenden können, um .

Hinweis: Da die Funktion „Fixtures“ eine Variablenliste von Zellwerten akzeptieren kann, wird diese Funktion nicht über ein Eigenschaftsblatt konfiguriert. Diese Funktion kann direkt in der Zelle oder in der Formelleiste in der Symbolleiste „Job bearbeiten“ konfiguriert werden. Geben Sie dazu entweder Zellwerte direkt ein oder wählen Sie die Zellverweise der unterstützten Datenstrukturen aus.

## Fixtures – Eingaben

    Syntax: Fixtures(Cell0, Cell1, Cell2, ...)

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Zelle | Gibt eine Liste von Zellen mit variabler Länge an, die Datenstrukturen enthalten, die von den folgenden Funktionen zurückgegeben werden: DetectBlobs Vorrichtung Eine weitere Fixtures-Funktion Hinweis: Die Fixtures-Funktion unterstützt maximal 128 Vorrichtungswerte.

## Fixtures – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Fixtures-Datenstruktur oder #ERR, wenn eine der Eingaben ungültig ist.
Ergebnisse | Die Fixtures-Datenstruktur kann mit den folgenden Structures Vision Data Access functions verwendet werden:
Funktion | Beschreibung
GetNFound(Vorrichtungen) | Gibt die Anzahl zurück von
GetX(Vorrichtungen, Index) | Gibt den x-Offset der indizierten Struktur in Bildkoordinaten zurück.
GetY(Vorrichtungen, Index) | Gibt den y-Offset der indizierten Struktur in Bildkoordinaten zurück.
GetAngle(Vorrichtungen, Index) | Gibt den Ausrichtungswinkel der indizierten Struktur in Bildkoordinaten zurück.