# PairEdges

Sortiert Arrays von Kanten in Arrays von Kantenpaaren. PairEdges durchsucht eine Kante-Datenstruktur nach Kantenpaaren, die innerhalb der angegebenen Toleranz liegen. Kanten, die zu einem Paar gehören, werden nacheinander gereiht, so dass die erste Kante eines Paars eine gerade Indexnummer und die zweite Kante eines Paars eine ungerade Indexnummer hat.

## PairEdges – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Kanten | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine Kante-Datenstruktur enthält, die aus mehreren geraden Kanten bestehen muss.
Anzahl Paare | Legt die maximale Anzahl der zu berichtenden Paare fest. (0 bis 80; Standard = 1)
Kante: Erste | Gibt die Polarität der ersten Kante in einem Paar an. PairEdges wird nur Kantenpaare berichten, deren erste Kante die angegebene Polarität hat.
0 = Schwarz -> Weiß
1 = Weiß -> Schwarz (Standard)
2 = Beide
Kante: Zweite | Gibt die Polarität der zweiten Kante in einem Paar an. PairEdges wird nur Kantenpaare berichten, deren zweite Kante die angegebene Polarität hat.
0 = Schwarz -> Weiß (Standard)
1 = Weiß -> Schwarz
2 = Beide
Kantenabstand: Min | Gibt die minimale Bogenlänge (0 bis 1920; Standard = 0) zwischen Kanten eines Paars an. PairEdges gibt nur Kantenpaare zurück, die größer sind als Kantenabstand: Min voneinander entfernt sind.
Kantenabstand: Max | Gibt die maximale Bogenlänge (0 bis 1920; Standard = 50) zwischen Kanten eines Paars an. PairEdges gibt nur Kantenpaare zurück, die weniger als Kantenabstand: Max voneinander entfernt sind.
Zwischenkanten | Gibt die erwartete Anzahl und Polarität der Kanten an, die zwischen den Endpunkte eines Kantenpaars liegen. PairEdges wird nur Kantenpaare mit einer erwarteten Anzahl von Zwischenkanten berichten.
Min S -> W | Gibt die Mindestanzahl an Schwarz-nach-Weiß Kanten an, die zwischen den Endpunkte eines Kantenpaars erwartet werden. (0 bis 320; Standard= 0)
Max S -> W | Gibt die maximale Anzahl an Schwarz-nach-Weiß Kanten an, die zwischen den Endpunkte eines Kantenpaars erwartet werden. (0 bis 320; Standard= 0)
Min W -> S | Gibt die Mindestanzahl an Weiß-nach-Schwarz Kanten an, die zwischen den Endpunkten eines Kantenpaars erwartet werden. (0 bis 320; Standard= 0)
Max W -> S | Gibt die maximale Anzahl an Weiß-nach-Schwarz Kanten an, die zwischen den Endpunkten eines Kantenpaars erwartet werden. (0 bis 320; Standard= 0)
Anzeigen | Legt den Anzeigemodus für die Überlagerung von PairEdges-Grafiken über dem Bild fest.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Alle Grafiken werden nur angezeigt, wenn die Zelle mit der PairEdges-Funktion in der Tabelle markiert ist.
1 = Nur Ergebnis-Grafik | Die gefundenen Kanten werden immer angezeigt.

## PairEdges – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Kante-Datenstruktur mit Kantenpaaren oder #ERR, wenn ein oder mehrere Eingabeparameter ungültig sind.
Ergebnisse | Wenn PairEdges in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt. Die folgenden Edges Vision Data Access functions werden automatisch in die Tabelle eingefügt, um die Ergebnistabelle zu erstellen:
Label | Funktion | Beschreibung
NumPairs | GetNFound(Kanten) | Gibt die Anzahl der gefundenen Kantenpaare an.
MinDist | PairMinDistance(Kanten) | Minimaler Abstand zwischen gepaarten Kanten.
MaxDist | PairMaxDistance(Kanten) | Maximaler Abstand zwischen gepaarten Kanten.
MeanDist | PairMeanDistance(Kanten) | Mittlerer Abstand zwischen gepaarten Kanten.
Std.-Abw. | PairSDevDistance(Kanten) | Standard-Abweichung des Abstandes zwischen gepaarten Kanten.

Über Edges Vision Data Access functions kann auf zusätzliche Datenelemente zugegriffen werden.