# Überprüfen der Anwendung im SIMATIC-Manager

Prüfen Sie die Anwendung im SIMATIC-Manager wie folgt, um sicherzustellen, dass Daten ordnungsgemäß in die SPS geschrieben werden:

1. Schalten Sie den Vision-System online. Legen Sie auf der Webseite einen neuen Wert fest und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Write To PLC, die in Aktualisieren des Jobs im Adapter erstellt wurde.

2. Öffnen Sie den SIMATIC-Manager und überprüfen Sie die überwachten Variablen. Das Bit Results Completed Cam0 muss jedes Mal invertiert werden, wenn neue Daten vom Vision-Systeman die SPS gesendet werden. Gleichzeitig muss das Bit Results Valid Cam0 auf True gesetzt werden, wodurch neue Daten angezeigt werden. Die Daten sind in der Zeile Results standardmäßig im Hexadezimalformat zu sehen.

3. Geben Sie eine steigende Flanke des Bits SResults Ack Cam0 an, um das Bit Results Valid Cam0 auf False zurückzusetzen. Setzen Sie das Bit Results Ack Cam0 dazu zuerst auf True und anschließend auf False. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Mal auf das Symbol Activate modify values klicken, wenn der Wert geändert wird.