# EditLine

Fügt ein interaktives Steuerelement zur Festlegung einer Geraden in die Tabelle ein. Wenn Sie auf das Steuerelement klicken, wechselt die Anzeige in den Interaktiver Grafikmodus, in dem Position und Größe der Geraden angepasst werden können.

Hinweis: Um auf das Eigenschaftsblatt für EditLine zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das EditLine-Steuerelement und wählen Sie Funktion bearbeiten aus.

## EditLine – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | Dieses Argument muss auf eine Tabellenzelle verweisen, die eine gültige Bild-Datenstruktur enthält. Standardmäßig verweist die Zelle auf A0, die Zelle mit der von der AcquireImage-Funktion zurückgegebenen Image-Datenstruktur.
Vorrichtung | Definiert das Bildkoordinatensystem, in dem die Eingangsgerade definiert wird.
X | Der x-Offset vom Ursprung in Vorrichtungskoordinaten.
Y | Der y-Offset vom Ursprung im Vorrichtungskoordinatensystem.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Punkt 0 verschieben | Deaktiviert oder aktiviert die Möglichkeit, die Position des Eingabepunkts 0 anzupassen.
0 = AUS | Punkt 0 kann nicht bewegt werden.
1 = EIN (Standard) | Punkt 0 kann bewegt werden.
Punkt 1 verschieben | Deaktiviert oder aktiviert die Möglichkeit, die Position des Eingabepunkts 1 anzupassen.
0 = AUS | Punkt 1 kann nicht bewegt werden.
1 = EIN (Standard) | Punkt 1 kann bewegt werden.
Name | Definiert ein Textlabel für das EditLine-Steuerelement in der Tabelle.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der EditLine-Grafiken auf dem Bild.
0 = Nichts | Die Gerade wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der Funktion „EditLine“ in der Tabelle markiert ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Die Gerade wird immer angezeigt.

## EditLine – Ausgaben

Ergebnisse | Eine Ergebnistabelle wird automatisch in den Zellen rechts neben dem EditLine-Steuerelement erstellt. Die folgenden Structures Vision Data Access functions werden automatisch in das Arbeitsblatt eingefügt, um die Ergebnistabelle zu erstellen:
Label | Funktion | Beschreibung
--- | --- | ---
X0 | GetX(Linie,0) | Die x-Koordinate des ersten Punkts im Bildkoordinatensystem.
Y0 | GetY(Linie,0) | Dies ist die y-Koordinate des ersten Punkts im Bildkoordinatensystem.
X1 | GetX(Linie,1) | Die x-Koordinate des zweiten Punkts im Bildkoordinatensystem.
Y1 | GetY(Linie,1) | Dies ist die y-Koordinate des zweiten Punkts im Bildkoordinatensystem.